**Техническое задание**

**на поставку**

**Экскаватор-погрузчик ДЭМ-114 производства ООО «Дорэлектромаш» на базе трактора «Беларус 92П» Минского тракторного завода**

**к запросу предложений №\_\_\_/2013**

Поставляемый товар должен соответствовать по качеству и комплектности технической документации завода-изготовителя трактора и завода-изготовителя экскаватора- погрузчика.

Трактор «Беларус 92П» должен быть 2013 года выпуска, экскаватор-погрузчик ООО «Дорэлектромаш» должен быть 2013 года выпуска.

Экскаватор-погрузчик ДЭМ-114 на базе трактора Беларус 92П должен быть не имеющим пробега, не бывшим в эксплуатации, не состоящим в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в Гостехнадзоре.

 **Краткая характеристика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | колесная формула  | 4х4 |
|  | двигатель тип, модель  | с турбонаддувом, четырехтактный, Д-245.5 |
|  | топливо | дизельное |
|  | мощность двигателя не менее, л.с.  | 80 |
|  | коробка передач  | 9/8 механическая с реверс-редуктором, управление КП однорычажное  |
|  | рулевое управление | Механическое с гидравлическим усилителем |
|  | цвет кабины и кузова | Красный, красно-желтый,  |
|  | Шасси | трактор Беларус 92П Минскийтракторный завод |
|  | переднее навесное оборудование - погрузчик | Погрузчик производства ООО «Дорэлектромаш», обычный ковш (НЕ челюстной)

|  |  |
| --- | --- |
| Глубина копания не менее, мм  | 180 |
| Высота разгрузки не менее, мм  | 2000 |
| Грузоподъёмность не менее, кг |  900 |
| Объем ковша не менее, м3 | 0,8 |
| Ширина ковша не менее, мм | 2100 |

 |
|  | заднее навесное оборудование - экскаватор | Экскаватор производства ООО «Дорэлектромаш» со смещаемой осью копания, компактное складывание, управление гидравлическое, джойстиковое.

|  |  |
| --- | --- |
| Вылет на уровне земли не менее, мм | 5000 |
| Угол поворота ковша не менее, град | 180 |
| Боковое смещение каретки не менее, мм | 590 |
| Ширина по опорным лапам не более, мм | 2500 |
| Объем ковша экскаватора, м3 | 0,25  |
| Максимальная глубина копания не менее, мм       | 4000 |

 |
|  | гарантия на экскаватор - погрузчик | 12 месяцев |
|  | Адрес доставки | г. Урай, ХМАО, ул. Сибирская, 2 |

Документы в комплекте поставки:

1. Сервисная книжка.
2. Руководство по эксплуатации экскаватора-погрузчика.
3. Документы на экскаватор-погрузчик для регистрации в ГИБДД.
4. Паспорт на экскаватор-погрузчик на базе трактора «Беларус 92П», для регистрации в Гостехнадзоре.

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» М.М. Хохлов