**Техническое задание**

**на поставкуна поставку металлопроката**

**для ОАО «ЮТЭК - Энергия»**

**№ закупки : 04/2013**

1. **Общие требования:**

Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, ул.Сибирская, дом 2

Получатель: ОАО «ЮТЭК-Энергия»

* 1. Тара и упаковка:

 Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка, тара, должны быть надлежащим образом промаркированы (согласно действующей НТД производителя). Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара возврату не подлежит.

1. **Условия оплаты:**

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик производит предварительную оплату в размере до 50%, предполагаемых к поставке металлопроката, на основании счета, выставляемого Участником закупки. Остаток денежных средств перечисляется на основании счета по факту поставки в течение 10 дней, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

 - Счет-фактуру;

 - Товарную накладную;

 - Паспорт завода-изготовителя либо сертификат качества.

1. **Требования к организации поставки:**
	1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал товарной накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
	2. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2012 года.
	3. Если Поставщик предлагает замену (аналог) продукции, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции.
	4. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода - изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика.
2. **Документация лицензионного и разрешительного характера:**
	1. В случае установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.
	2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
3. **Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:**

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Технические требования | Ед. изм | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлические трубы Ø=159 мм, δ=6 мм | С255 10704-91 | Длина труб от 11,3 до 11,7 м. | шт | 1 (11,5 м) | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  металлическая труба Ø=219 мм, δ=8 мм | С255 10704-91 | Длина труб от 11,3 до 11,7 м. | шт | 10(115 м) | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 3 | металлическая труба Ø=273 мм, δ=8 мм | С255 10704-91 | Длина труб от 11,3 до 11,7 м. | шт | 9 (103,5м) | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 4 | Швелер - 24 | С255 8509-93 | Длина швелера 12 м. - 3 шт.  | м | 60 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 5 | Швелер - 18 | С255 8509-93 | Длина швелера по 11.7 м. - 4 шт.  | м | 46,8 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 6  | Швелер - 16 | С255 8509-93 | Длина швелера по 11.7 м. - 1 шт.  | м | 11,7 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
|  7 | Уголок 100х63х6 | С255 27772-88 | Длина уголка по 11.7 м. - 4 шт.  | м | 46,8 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 8 | Уголок 50х50х5 | С255 27772-88 | Длина уголка по 11.7 м. - 23 шт.  | м | 269,1 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 9 | Уголок 25х25х3 | С255 27772-88 | Длина уголка по 6 м. - 15 шт.  | м | 90 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 10 | Металл 10 мм. | С255 19903-74 | Лист 10 мм. порубить гильотиной на 670х670 – 9 шт..  | м2 | 4,04 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
|  11 | Металл 8 мм. | С255 19903-74 | Железо 8 мм.порубить гильотиной на полосы:1. (350х150)-2 шт. 2. (250х250)-7 шт. 3. (250х150)-36 шт.  | м2 | 2,163 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 12 | Металл 5 мм. | С255 19903-74 | Железо 5 мм.порубить гильотиной на полосы по 150 мм.  | м | 20 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 13 | Металл рифленый 6 мм. | С255 19903-74 | Лист:- (0,51м2х7)=4 м2-(4,25м2х2)=9м2 | м2 | 13 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
|  14  | Квадратная труба 40х40х3 | С255 19903-74 | Длина трубы по 5,9 м. - 4 шт.  | м | 23,6 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |
| 15 | Листовое железо (2мм х 100)  | С255 19903-74 | Железо 2 мм. Порубить гильотиной на полосы по 100 мм.  | м | 20 | П. 1.1. | До 15.04.2013 |  |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» М.М.Хохлов