**Техническое задание**

**на поставку материалов для электромонтажных работ**

**для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»**

**№ закупки: 26/2013**

1. **Общие требования:**

Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, ул. Сибирская, дом 2

Получатель: ОАО «ЮТЭК - Энергия»

* 1. **Тара:**

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

1. **Условия оплаты:**

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик производит предварительную оплату в размере до 50%, предполагаемого к поставке товара, на основании счета, выставляемого Участником закупки. Остаток денежных средств перечисляется на основании счета по факту поставки в течение 10 дней, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

 - Счет-фактуру;

 - Товарную накладную;

 - Паспорт завода-изготовителя либо сертификат качества.

1. **Требования к организации поставки:**
	1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал товарной накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
	2. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2013 года.
	3. Если Поставщик предлагает замену (аналог) продукции, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции.
	4. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода - изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.
2. **Документация лицензионного и разрешительного характера:**
	1. В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.
	2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
3. **Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:**

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная 40х3,5 | ГОСТ 10704-91  | м | 100 | п.1 | не более 15 календарных дней | - |
|  2 | Зажим ответвительный ЕP95-13 | Соответствие ГОСТу  | шт | 50 | п.1 | - |
| 3 | Швеллер 16 | Соответствие ГОСТу  | шт | 1 | п.1 | 1 шт. по 11 метров |
| 4 | Труба электросварная 159\*6  | Соответствие ГОСТу  | шт | 2 | п.1 | 2 трубы по 11 метров |
| 5 | Труба двухслойная ПНД/ПВД для кабельной канализации Ø=50мм (Труба двустенная, гофрированная, красного цвета) | Соответствие ГОСТу  | м | 450 | п.1 | - |
| 6 | Крюк бандажный SOT29.10 | Соответствие ГОСТу  | шт | 32 | п.1 | - |
| 7 | Опоры железобетонные СВ – 110-3,6 | Соответствие ГОСТу  | шт | 58 | п.1 | - |
| 8 | Муфта концевая внутренней установки «Прогресс» ПКтп 4-35/50 | Соответствие ГОСТу  | комп | 2 | п.1 | - |
| 9 | Провод СИП – 2А 3х35+54,6мм2 | Соответствие ГОСТу  | км | 1 | п.1 | - |
| 10 | Лента сигнальная «Осторожно кабель» (ширина 450 мм) | Соответствие ГОСТу  | м | 100 | п.1 | - |
| 11 | Светильник ЖКУ 250 (стекло) | Соответствие ГОСТу  | шт | 64 | п.1 | - |
| 12 | Лампа газоразрядная натриевая 250 Вт | Соответствие ГОСТу  | шт | 64 | п.1 | GE LU 250-T40 (или аналог) |

 Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» М.М.Хохлов