**Техническое задание**

 **на поставку автомобиля УАЗ Фермер 390945-440**

 **для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»**

 **№ закупки: 18/2014**

**Общие требования**:

 Автомобиль УАЗ Фермер 390945-440должен быть 2014 года выпуска.

 Автомобиль УАЗ Фермер 390945-440долженбыть новым, заводской сборки, не бывшим ранее в употреблении, не подвергавшийся ремонту и восстановлению, не иметь пробега, не состоять в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным и готовым к эксплуатации.

**Требования к качеству:**

Качество автомобиля должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара действующим законодательством РФ, заводом-изготовителем автомобиля и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества (сертификатами качества), иными необходимыми документами, прилагаемыми к автомобилю. Автомобиль должен соответствовать требованиям технической спецификации по производительности.

**Требования к документации:**

Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику следующие документы:

1. Паспорт транспортного средства (ПТС);
2. Сервисная книжка;
3. Комплект ключей;
4. Руководство по эксплуатации на автомобиль;
5. Пакет документов необходимых для регистрации автомобиля УАЗ Фермер 390945-440 в ГИБДД

**Условия поставки:**

Поставщик автомобиля – победитель запроса предложений поставляет автомобиль по адресу указанному Заказчиком. Совместно, представителями Заказчика и Поставщика производится осмотр и проверка соответствия и работоспособности автомобиля.

**Обязательные требования к гарантийному обслуживанию:**

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев или 30 000 км пробега со дня подписания акта приема-передачи автомобиля в эксплуатацию.

Срок поставки автомобиля: не более 30 календарных дней.

Место поставки автомобиля: г.Екатеринбург.

**Краткая характеристика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | колесная формула  | 4х4 |
| 2 | кабина | трехдверная |
| 3 | количество мест в кабине  | 5 (включая место водителя) |
| 4 | длина/ширина/высота, мм, не более  | 4847/1974/2355 |
| 5 | колесная база, мм  | 2550 |
| 6 | двигатель тип, модель  | ЗМЗ-4091 |
| 7 | топливо | не менее АИ-92 |
| 8 | масса (снаряженная/полная),кг | 1975/3050 |
| 9 | грузоподъемность, кг  | 1075 |
| 10 | грузовая платформа, мм  | 2027/1870/400 |
| 11 | мощность двигателя, л.с.  |  112 |
| 12 | емкость бака, л  |  50 |
| 13 | коробка передач  |  механика, 5-ступенчатая |
| 14 | раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| 15 | тормоза  | передние дисковые, задние барабанные |
| 16 | привод | задний постоянный, передний подключаемый |
| 17 | подвеска | рессорная |
| 18 | мосты | «Тимкен» |
| 19 | шины (марка, тип) | радиальные 225/75R16 |
| 20 | цвет кабины | белая ночь (кузов-серый, тент-черный) |
| 21 | гарантия на автомобиль УАЗ Фермер 390945-440 |  12 месяцев или 30 000 км пробега |

 Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» М.М. Хохлов

 Согласовано:

 Начальник службы механизации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Птичкин