**Техническое задание**

**на поставку материалов для электромонтажных работ для ОАО «ЮТЭК - Энергия»**

**№ закупки: 19/2015**

1. **Общие требования:**

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Урай, ул. Сибирская, дом 2

(производственная база ОАО «ЮТЭК - Энергия»)

* 1. Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

* 1. Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 10 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счет-фактуру;

- Товарную накладную;

- Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.

**2.Требования к организации поставки:**

* 1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал товарной накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

2.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 г.

**3.Документация лицензионного и разрешительного характера:**

3.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

3.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

**4.Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:**

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн для крепления укоса У-1 | Соответствие ГОСТу | шт | 35 | п.1 | В соответствии с приложением №1 к тех.заданию |
| 2 | Траверса ТМ 2004 | Соответствие ГОСТу | шт | 30 | п.1 |  |
| 3 | Изолятор подвесной SML 70/20 | Соответствие ГОСТу | шт | 180 | п.1 |  |
| 4 | Зажим натяжной НБ-2-6 трех болтовой | Соответствие ГОСТу | шт | 180 | п.1 |  |
| 5 | Ушко UU-7-16 | Соответствие ГОСТу | шт | 180 | п.1 |  |
| 6 | Траверса ТМ 2001 | Соответствие ГОСТу | шт | 25 | п.1 |  |
| 7 | Хомут Х51 | Соответствие ГОСТу | шт | 25 | п.1 |  |
| 8 | Разъединитель линейный 3х полюсный без заземлителей в комплект с ручным приводом РЛНД-СЭЩ 10кВ 400А УХЛ1 | Соответствие ГОСТу | шт | 3 | п.1 | ГК Электрощит |
| 9 | Крюк SOT 29.10 | Соответствие ГОСТу | шт | 300 | п.1 |  |
| 10 | Лента бандажная Л-207 | Соответствие ГОСТу | м | 2000 | п.1 |  |
| 11 | Скрепа для ленты Л-200 | Соответствие ГОСТу | шт | 1500 | п.1 |  |
| 12 | Кронштейн У102 | Соответствие ГОСТу | шт | 95 | п.1 |  |
| 13 | Крышка пластиковая для опоры SP 18 | Соответствие ГОСТу | шт | 400 | п.1 |  |
| 14 | Кабельный ремешок КР1  D 15-60 мм | Соответствие ГОСТу | шт | 400 | п.1 |  |
| 15 | Зажим поддерживающий SO 69.95 (ENSTO) | Соответствие ГОСТу | шт | 150 | п.1 |  |
| 16 | Зажим плашечный ПС-1-1 | Соответствие ГОСТу | шт | 200 | п.1 |  |
| 17 | Крюк с креплением хомутом КХ2 | Соответствие ГОСТу | шт | 100 | п.1 | Размер хомута 230х285х75мм |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» М.М.Хохлов

**Согласовано:**

Мастер участка СРР А.В.Авксентьев