Приложение №1 к конкурсной документации

 **Техническое задание**

 **на поставку автомобиля УАЗ -220695-04**

 **для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»**

 **№ закупки: 26 /2015**

**Общие требования**:

 Автомобиль УАЗ-220695-04 должен быть 2015 года выпуска.

 Автомобиль УАЗ-220695-04 долженбыть новым, заводской сборки, ранее не находившимся в эксплуатации, не подвергавшийся ремонту и восстановлению, не иметь пробега, не состоять в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным и готовым к эксплуатации.

**Требования к качеству:**

Качество автомобиля должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара действующим законодательством РФ, заводом-изготовителем автомобиля и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества (сертификатами качества), иными необходимыми документами, прилагаемыми к автомобилю. Автомобиль должен соответствовать требованиям технической спецификации по производительности.

**Требования к документации:**

Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику следующие документы:

1. Паспорт транспортного средства (ПТС);
2. Сервисная книжка;
3. Комплект ключей;
4. Руководство по эксплуатации на автомобиль;
5. Пакет документов необходимых для регистрации автомобиля УАЗ-220695-04 в ГИБДД

**Условия поставки:**

Поставщик автомобиля – победитель открытого конкурса поставляет автомобиль по адресу указанному Заказчиком. Совместно, представителями Заказчика и Поставщика производится осмотр и проверка соответствия и работоспособности автомобиля.

**Обязательные требования к гарантийному обслуживанию:**

Гарантийный срок – не менее 24 месяца или 80 000 км пробега со дня подписания акта приема-передачи автомобиля в эксплуатацию.

Срок поставки автомобиля: не более 35 календарных дней.

Место поставки автомобиля: г.Екатеринбург

**Краткая характеристика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | колесная формула  | 4х4 |
| 2 | количество дверей | 3 боковые одностворчатые двери и одна двухстворчатая дверь задка |
| 3 | пассажирских мест  | 8  |
| 4 | длина/ширина/высота, мм, не более  | 4363/2170/2064 |
| 5 | колесная база, мм  | 2300 |
| 6 | двигатель тип, модель  | Бензиновый, ЗМЗ-4091 |
| 7 | топливо | не менее АИ-92 |
| 8 | масса (снаряженная/полная),кг | 2055/2880 |
| 9 | Рабочий объем, л | 2,693 |
| 10 | мощность двигателя, л.с.  |  112,2 |
| 11 | емкость топливных баков, л  |  77 литров (50+27) |
| 12 | коробка передач  | 5-ступенчатая, механическая, синхронизированная |
| 13 | раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| 14 | мосты | «Тимкен» |
| 15 | тормозная система  | двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя барабанная/дисковая, задняя барабанная, ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
| 16 | тип рулевого механизма | Винт -шариковая гайка-рейка сектор с гидроусилителем |
| 17 | шины (марка, тип) | радиальные, 225/75R16 |
| 18 | цвет кабины | белая ночь  |
| 19 | гарантия на автомобиль УАЗ-220695-04 |  24 месяца или 80 000 км пробега |
| 20 | категория ТС | В |
| 21 | тип пассажирских сидений | мягкие |
|  Особенности |
| Багажник двухсекционный на крышу из двух одинаковых частей; каждая часть длиной 1350 мм, ширина 1410 мм, высота 200 мм с 4 стойками и 7 перекладинами с расстоянием 180 мм между ними (общая длина 2700мм, 8 стоек, 14 перекладин) Полимерное покрытие, устойчивое к коррозии | + |
| Лестница на задней двери с креплением на дверные навесы, устойчивое к коррозии 1240х550х90 | + |
| Брызговики (передние, задние) | + |

 Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» М.М. Хохлов

 Согласовано:

 И.о.начальника службы механизации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Желудченко