**Техническое задание**

**на поставку Универсального комплекса для проверки электрооборудования на базе прибора РЕТОМ-21; трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 для нужд ОАО «ЮТЭК – Энергия»**

**№ закупки: 13/2016**

1. **Общие требования:**

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Сибирская, дом 2 (производственная база ОАО «ЮТЭК – Энергия»)

1.1. Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

1.2. Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 10 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

* Универсальный передаточный документ (УПД) или (счет-фактуру, товарную накладную);
* Паспорт завода-изготовителя, сертификат качества.

1. **Требования к организации поставки:**

2.1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал УПД или счет-фактуру, товарную накладную) с поставкой продукции или экспресс доставкой после поступления продукции на склад Заказчика.

2.2. Поставляемое оборудование на день поставки должно быть новое не использованное, год выпуска 2016 год, аналог не предусмотрен.

2.3. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода-изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.

1. **Документация лицензионного и разрешительного характера:**

3.1. В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

3.2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

1. **Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:**

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальный комплекс для проверки первичного и вторичного электрооборудования на базе прибора РЕТОМ-21 в составе: Устройство испытательное «РЕТОМ-21» с аксессуарами (сумка для аксессуаров, кабель сетевой, универсальный двухпроводной кабель -4 шт., кабель силовой 200А – 2 шт., кабель силовой 50А, концеватели на кабель – 10шт., ролик сменный для ЛАТРа – 1 шт.) | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 | Производитель ООО «НПП «Динамика» г. Чебоксары  Аналог не предусмотрен, оборудование поставляется с первичной 4-годичной метрологической поверкой, что подтверждается клеймом поверителя в паспорте на изделие и протоколом первичной поверки. |
| 2 | Трансформатор нагрузочный «РЕТ-3000» с аксессуарами (сумка для транспортирования, сумка для аксессуаров, чехол трансформатора, стяжка – ремень – 2 шт., кабель для подключения к РЕТОМ-21, кабель для измерителя, кабель силовой – 8 шт., контакт ножевой – 2 шт., струбцина – 2 шт., ключ гаечный рожковый, измеритель тока на 30 000 А (петля Роговского), болты, гайки барашковые, шайбы) | Соответствие ГОСТу | шт | 1 | п.1 | Производитель ООО «НПП «Динамика» г. Чебоксары  Аналог не предусмотрен |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» О.Е. Герасименко

Согласовано:

Мастер участка Ковин А.С.