**Техническое задание**

**на поставку материалов для технического обслуживания сетей уличного освещения муниципального образования городской округ г. Урай для ОАО «ЮТЭК - Энергия»**

**№ закупки: 21/2016**

1. **Общие требования:**

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Сибирская, дом 2 (производственная база ОАО «ЮТЭК – Энергия»)

1.1. Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

1.2. Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 10 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК -Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

* - Счет-фактуру;
* - Товарную накладную;
* - Паспорт завода-изготовителя, сертификат качества.
1. **Требования к организации поставки:**

2.1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал товарной накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 10-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

2.2. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 г., не использованный, не бывший в эксплуатации, не прошел замену, ремонт составных частей, должен соответствовать техническим требованиям.

2.3. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода-изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.

1. **Документация лицензионного и разрешительного характера:**

3.1. В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

3.2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

**4. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:**

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа ДНаТ 100Вт Е-27 «Reflux» | Соответствие ГОСТу | шт | 100 | п.1 | Производитель «Reflux», аналог не предусмотрен |
| 2 | Лампа ДНаТ 100Вт E40 «Reflux» | Соответствие ГОСТу | шт | 100 | п.1 | Производитель «Reflux», аналог не предусмотрен |
| 3 | Лампа ДНаТ 250Вт Е40 «Reflux» | Соответствие ГОСТу | шт | 300 | п.1 | Производитель «Reflux», аналог не предусмотрен |
| 4 | Лампа ДРВ 160Вт Е27 Re | Соответствие ГОСТу | шт | 300 | п.1 |  |
| 5 | Устройство зажигающее импульсное – 220 для ламп ДНаТ ИЗУ-1М 100/400 (ООО РПП «Ремар») | Соответствие ГОСТу | шт | 150 | п.1 | Производитель ООО РПП «Ремар», аналог не предусмотрен |
| 6 | Пуско-регулирующий аппарат (дроссель 100вт) | Соответствие ГОСТу | шт | 100 | п.1 |  |
| 7 | Пуско-регулирующий аппарат (дроссель 150вт) | Соответствие ГОСТу | шт | 100 | п.1 |  |
| 8 | Пуско-регулирующий аппарат (дроссель 250вт) | Соответствие ГОСТу | шт | 100 | п.1 |  |
| 9 | Зажим прокалывающий ЕР-95-13 TYCO производитель Simel | Соответствие ГОСТу | шт | 150 | п.1 | Аналог не предусмотрен |
| 10 | Патрон керамический Е27 | Соответствие ГОСТу | шт | 30 | п.1 |  |
| 11 | Патрон керамический Е40 «Галиаф» без крепления | Соответствие ГОСТу | шт | 30 | п.1 | Без крепления, аналог не предусмотрен |
| 12 | Эмаль белая ПФ-115 (супербелая) | Соответствие ГОСТу | кг | 100 | п.1 |  |
| 13 | Эмаль НЦ-132 «Серая» | Соответствие ГОСТу | кг | 50 | п.1 |  |

Директор

ОАО «ЮТЭК - Энергия» Герасименко

 Согласованно:

Мастер участка С.Е. Соснов