**Техническое задание**

**на поставку металлопроката для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»**

**№ закупки: 23/2016**

1. **Общие требования:**

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Сибирская, дом 2 (производственная база ОАО «ЮТЭК – Энергия»)

1.1. Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

1.2. Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 10 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК -Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

* - Счет-фактуру;
* - Товарную накладную;
* - Паспорт завода-изготовителя, сертификат качества.

1. **Требования к организации поставки:**

2.1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал товарной накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 10-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.

2.2. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 г., не использованный, не бывший в эксплуатации, не прошел замену, ремонт составных частей, должен соответствовать техническим требованиям.

2.3. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода-изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.

1. **Документация лицензионного и разрешительного характера:**

3.1. В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

3.2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

**4. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:**

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная, электросварная, прямошовная д.219\*8мм, Ст.20 длина трубы L=11,7м (10 шт.) | ГОСТ 10704-91 10704-91ГОСТ 10705-80 | тн | 4,868 | п.1 | длина трубы L=11,7м (10 шт.) |
| 2 | Труба ПНД-100 \*5 | Соответствие ГОСТу | м/п | 80 | п.1 |  |
| 3 | Труба ПНД-160\*10 | Соответствие ГОСТу | м/п | 60 | п.1 |  |
| 4 | Труба ПЭ-10 СДР 11 д. 225\*20,5 | Соответствие ГОСТу | м/п | 20 | п.1 |  |
| 5 | Лист стальной г/к, h 8 мм ст.3 Размер 3,75 м2 (1,5\*2,5) | Соответствие ГОСТу | тн | 0,237 | п.1 |  |
| 6 | Лист стальной г/к, h 10 мм ст.3 Размер 3,75м2 (1,5\*2,5) | Соответствие ГОСТу | тн | 0,198 | п.1 |  |
| 7 | Сталь просечно-вытяжная ПВЛ 508 4мм | Соответствие ГОСТу | м2 | 50 | п.1 |  |
| 8 | Швеллер 16П с параллельными гранями L=12м ст.3 | Соответствие ГОСТу | тн | 1,135 | п.1 |  |
| 9 | Уголок 100\*100\*8мм, длина 12м.ст3 | Соответствие ГОСТу | тн | 0,7 | п.1 |  |
| 10 | Круг д. 14мм, Ст. 3, длина 11м | Соответствие ГОСТу | тн | 0,110 | п.1 |  |
| 11 | Круг д. 10мм, Ст. 3, длина 11м | Соответствие ГОСТу | тн | 1,5 | п.1 |  |
| 12 | Круг д. 18мм, Ст. 3, длина 11м | Соответствие ГОСТу | тн | 5,0 | п.1 |  |
| 13 | Полоса 40\*5,длина L=6м, ст.3 длина L=6м (451 шт.) | Соответствие ГОСТу | тн | 4,25 | п.1 | длина L=6м  (451 шт.) |
| 14 | Профлист С15-1000-0,7 цвет серый 1,15м\*2м | Соответствие ГОСТу | м2 | 80 | п.1 |  |
| 15 | Уголок 75\*75\*6 длина 12м ст.3 | Соответствие ГОСТу | тн | 0,5 | п.1 |  |
| 16 | Уголок 63\*63\*5 длина 12м. ст.3 | Соответствие ГОСТу | тн | 0,5 | п.1 |  |
| 17 | Шпилька д.10мм длина 200мм ст.3 | Соответствие ГОСТу | м | 16 | п.1 |  |
| 18 | Швеллер h 10П с параллельными гранями, длина 12м | Соответствие ГОСТу | тн | 0,103 | п.1 |  |
| 19 | Сталь листовая рифленая h 2мм | Соответствие ГОСТу | тн | 0,25 | п.1 |  |
| 20 | Сталь листовая рифленая h 4мм | Соответствие ГОСТу | тн | 0,5 | п.1 |  |
| 21 | Труба профильная 100\*100\*3 длина 2 метра | Соответствие ГОСТу | тн | 0,02 | п.1 | Длина 2 метра |

Директор

ОАО «ЮТЭК - Энергия» Герасименко

Согласованно:

Мастер участка С.Е. Соснов

П.А. Ковалев