**Техническое задание**

**на поставку генератор сварочный для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»**

**№ закупки: 26/2016**

1. **Общие требования:**

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Сибирская, дом 2 (производственная база ОАО «ЮТЭК – Энергия»)

1.1. Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

1.2. Условия оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 10 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

* Универсальный передаточный документ (УПД) или (счет-фактуру, товарную накладную);
* Паспорт завода-изготовителя, сертификат качества.

1. **Требования к организации поставки:**

2.1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал УПД или счет-фактуру, товарную накладную) с поставкой продукции или экспресс доставкой после поступления продукции на склад Заказчика.

2.2. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 г., не использованный, не бывший в эксплуатации, не прошел замену, ремонт составных частей, должен соответствовать техническим требованиям. Страна производитель Япония, аналог не предусмотрен.

2.3. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода-изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика.

1. **Документация лицензионного и разрешительного характера:**

3.1. В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

3.2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.

1. **Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:**

**Генератор сварочный Energo EB 7.0/230-W220RE (аналог не предусмотрен) - 1 шт.**

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная: | 7 кВт |
| Мощность максимальная: | 7.8 кВт |
| Напряжение: | 230 В |
| Число фаз: | 1 |
| Пуск: | электростартер |
| Исполнение: | открытое |
| Диаметр электр/пров: | 4 мм |
| Объем топливного бака: | 7 л |
| Уровень шума: | 73 дБ |
| Модель: | Energo EB 7.0/230-W220RE |
| Двигатель | |
| Двигатель: | ROBIN-SUBARU EX40 |
| Топливо: | бензин |
| Система охлаждения: | воздушная |
| Частота вращения двигателя: | 3000 об/мин |
| Размеры | |
| Масса: | 114 кг |
| Длина: | 800 мм |
| Ширина: | 550 мм |
| Высота: | 595 мм |
| Производитель | |
| Страна происхождения: | Япония - Россия |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» О.Е. Герасименко

Согласованно:

Мастер участка Соснов С.Е.