**Приложение №1**

**к Конкурсной документации**

**Техническое задание**

**на поставку серверного оборудования для нужд ОАО «ЮТЭК – Энергия»**

**Закупка № 43/2016**

**Лот №1**

1. **Общие требования:**

Место поставки: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Сибирская, дом 2, ОАО «ЮТЭК – Энергия».

1.1. Тара:

Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

1.2. Условия оплаты:

Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик производит предоплату 50% в течение 3-х (Трех) банковских дней с момента заключения Договора, оставшиеся 50% Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 10 банковский дней, после поставки товара в полном объеме (поставка партиями не предусмотрена) по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Сибирская, д. 2, ОАО «ЮТЭК - Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

* Универсальный передаточный документ (УПД) или (счет-фактуру, товарную накладную);
* Сертификат соответствия, гарантийный талон.
1. **Требования к организации поставки:**

2.1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал УПД или счет-фактуру, товарную накладную) с поставкой продукции или экспресс доставкой после поступления продукции на склад Заказчика.

2.2. Поставляемый товар на день поставки в соответствии с условиями технического задания Товар должен быть новым (выпущен не ранее 2016 года) на день поставки, не бывшим в эксплуатации, не прошел замену, ремонт составных частей, должен соответствовать техническим требованиям.

1. **Документация лицензионного и разрешительного характера:**

3.1. В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции.

3.2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия, гарантийный талон.

1. **Заказчик намерен приобрести серверное оборудование:**

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель  | Сервер Dell PowerEdge T430 Base, (аналог не предусмотрен) |
| Корпус | Middle Tower |
| Процессор | Intel Xeon E5-2620v4 Processor (2.1GHz, 8C, 20MB, 8.0GT/s QPI, 85W) |
| Оперативная память | 2x8GB Single Rank RDIMM 2400MHz |
| Контроллер хранилища данных | PERC H730 Integrated RAID Controller |
| Дисковая память SSD | 2x400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive |
| Дисковая память HDD | 3x1TB SATA 6Gbps 7.2k 2.5" HD Hot Plug Fully Assembled, |
| Питание | 2xPower Supply (1 PSU) Dell 750W Hot Plug |
| Привод  | DVD+/-RW  |
| Сетевой интерфейс | Broadcom 5720 GbE Dual |
| Видеоадаптер | встроенная графическая плата Matrox G200 с iDRAC8 |

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» О.Е. Герасименко

Согласовано:

Инженер-программист Е.В. Приходченко